**الشروط الخاصــــة:**

1. **تقديم تأمين مالي (كفالة دخول عطاء أو شيك مصدق) بقيمة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية للعرض على أن يكون هذا التأمين ساري المفعول لمدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم العرض.**
2. **الأسعار يجب أن تكون بالدينار الأردني.**
3. **الأسعار شاملة تكاليف الشحن والنقل واصل قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي/ الغباوي.**
4. **الأسعار معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وأية رسوم وضرائب حكومية أخرى تسمح القوانين بإعفاء القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي.**
5. **مكان التسليم: يتم تسليم في مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي/ الغباوي.**
6. **موعد التسليم: تسلم جميع اللوازم خلال (90) يوم باستثناء مادة (سلك كيج 14 ) يتم التسليم خلال (30) يوم من تاريخ التبليغ على نسخة موقعة ومصدقة من القرار.**
7. **يجب تحديد منشأ اللوازم.**
8. **يكون التغليف مطابقًا لأساليب التغليف العالمية الصحيحة والمتعارف عليها والتي تضمن وصول اللوازم سليمة إلى قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي/ الغباوي.**
9. **يلتزم المتعهد بتكاليف أي فحص فني عند استلام اللوازم ويشمل ذلك الفحص الفني في الجمعية العلمية الملكية.**
10. **يسمح بالتوريد المجزء على ان يتم بيان نسبة التوريد لكل كمية .**
11. **سيتم الاخذ بعين الاعتبار مدة تسليم المواد في المفاضلة بين الشركات .**
12. **يجب ان يكون المتعهد مسجل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **بسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــم**  **إعلان طرح عطاء لشراء**  **مواد أولية/ اسلاك شائكة** |  |
| **1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقـم م ش7/13/2025 / اسلاك شائكة والخاص بشراء مواد أولية /اسلاك شائكة لحساب مديرية سلاح الهندسة الملكي فعلى المتعهدين الراغبين بالإشتراك بهذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الإمداد والتموين لشراء نسخة من شروط دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدره (500) خمسمئة دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن وسجل تجاري ساري المفعول أو صورة عنها على ان يكون المتعهد مسجل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني .**  **2. يتم بيع دعوات العطاء يوميًا من الساعة (1000) العاشرة صباحًا ولغاية الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا أيام العطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2025الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر آخر موعد لبيع المناقصات.**  **3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/ سكرتير اللجان قبل الساعة (1300) الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 16/4/2025 ومرفق بها تأمين مالي مصدق بنسبة (3%) من قيمة العرض المقدم وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.** | | |

**الملحق (ب) الشروط الخاصة**

1. **الكميات المطلوبة للمواد الدفاعية:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **المادة** | **الكمية /بالطن** | **بلد المنشأ** |
| **1** | **صاج مجلفن 150×0.5ملم** | **300** | **محلي أو مستورد** |
| **2** | **سلك كيج 2.6 ملم** | **500** |
| **3** | **صاج مجلفن 130×0.35 ملم** | **157** |
| **4** | **سلك كيج 2.8-3 ملم** | **400** |
| **5** | **ماسوره حديد 2انش×1.5×2.5** | **224** |
| **6** | **زاوية حديد شكلV 2.5×2.5 سم ارتفاع 60 سم** | **35** |
| **7** | **سلك تربيط 1 ملم** | **4** |

1. **المواصفات الفنيـــــــــــــــــــــة:**

**(1) ماسورة حديد 2انش×1.5×2.5:**

* **ماسورة 2انش GA بطول 2.5م سماكة (1.5) ملم مثقبة بثلاثة ثقوب متساوية بين الثقب والأخر (20) سم وزنها (5.6) كغم ومن النوع المستعمل للأسلاك الشائكة مقصوصة بشكل مائل ومن جهة واحدة وحسب العينة الموجودة لدى قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي .**
* **ان تكون الماسورة مجلفنة جلفنه تامة وليس بطريقة الطلاء.**

**(2) زاوية حديد شكلV 2.5×2.5 سم ارتفاع 60 سم:**

* **زاوية حديد مستقيمة قياس (2.5×2.5) سم وسماكة (1.5) ملم طول (60) سم عدد (2) ملحومة على شكل V ومن النوع المستعمل للاسلاك الشائكة وحسب العينة الموجودة لدى قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي**
* **ان تكون الزاوية خالية من الطعوج والصدأ.**
* **ان تكون المسافة بين الثقب والاخر (20) سم (3) ثلاث ثقوب.**
* **ان لا يقل وزن كل زاوية عن (0.5) كغم ووزنها مجتمعه (1) كغم 0**

**(3) سلك كيج 2.6 ملم:**

* **يجب أن يكون السلك جديد 100%.**
* **يجب ان يكون السلك غير مقطوع.**
* **يحب ان يكون السلك مجلفن جلفنه كاملة وليس بطريقة الطلاء.**
* **ان لا تقل سماكة السلك عن (2.6) ملم.**
* **ان يورد ضمن لفات وان لا يقل وزن اللفة الواحدة عن (500) كغم وحسب الطلب.**

**(4) سلك تربيط 1 ملم:**

* **يجب أن يكون السلك جديد 100%.**
* **يجب ان يكون السلك غير مقطوع.**
* **يحب ان يكون السلك مجلفن جلفنة تامة وليس بطريقة الطلاء.**
* **ان لا تقل سماكة السلك عن (1) ملم.**
* **ان يورد ضمن لفات وان لا يقل وزن اللفة الواحدة عن (5) كغم وحسب الطلب.**

**(5) صاج مجلفن 150×0.5ملم.**

**• يجب أن يكون الصاج جديد**

**يحب ان يكون الصاج مجلفن جلفنة كامله.**

**• ان يكون عرض اللفة (150) ملم سماكة (0.5) ملم**

**• ان يورد ضمن لفات لاتقل عن (300) كغم للفة 0**

**• ان يكون الصاج مقصوص بالليزر 0**

**• ان يكون الصاج خالي من الطعوج 0**

**(6) صاج مجلفن 130×0.35 ملم.**

**• يجب أن يكون الصاج جديد**

**يحب ان يكون الصاج مجلفن جلفنة تامة.**

**• ان يكون عرض اللفة (130) ملم سماكة (0.35) ملم**

**• ان يورد ضمن لفات لاتقل عن (150) كغم للفة 0**

**• ان يكون الصاج مقصوص بالليزر 0**

**• ان يكون الصاج خالي من الطعوج 0**