|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المواصفات الفنية | الكمية | أسم الجهاز | ت |
| 1. حجم الشاشة تتراوح بين (3-4) بوصات.  2. نوع الشاشة ملونة وتعمل باللمس .  3. دقة الموقع 3 أمتار .  4. يدعم التوجية التلقائي (TURN-BY TURN-NAVIGATION).  5. ذاكرة داخلية 16 جيجابايت حكد ادنى .  6. يعمل على بطاريات AA قابلة للإستبدال أو بطاريات ليثيوم قابلة للشحن .  7. (IP=65) (مقاوم للماء ومقاوم للغبار) . | 400 | جهاز (GPS) | 1. |
| 1. نوع مصدر الاضاءة (LED) .  2. السطوع (750-1000) لومن .  3. يحتوي على ومضة (STROBE) لحالات الطوارىء.  4. يعمل على بطاريات AA قابلة للإستبدال أو بطاريات ليثيوم قابلة للشحن .  5. (IP=65) (مقاوم للماء ومقاوم للغبار) .  6. مؤشر لشحن البطاريات .  7. احتوائها على حامل لتثبيتها على الخصر . | 100 | لوكس يدوي | 2. |
| 1. شاشة (LCD) تعرض القيم المقاسة بشكل واضح .  2. وجود خاصية (Data hold) لتجميد القراءة عند الحاجة لتسجيلها .  3. حساسات رقمية (الكتروني) للحصول على قراءة فورية.  4. (IP=65) (مقاوم للماء ومقاوم للغبار) .  5. نطاق قياس يتراوح من (0-50) متر/ثانية .  6. الدقة ضمن (2-3)% من القيمة المقاسة .  7. يعمل على بطاريات AA قابلة للإستبدال أو بطاريات ليثيوم قابلة للشحن . | 50 | جهاز قياس سرعة الرياح | 3. |
| 1. يعمل على بطاريات AA قابلة للإستبدال أو بطاريات ليثيوم قابلة للشحن .  2. انذار صوتي ومؤشر بصري (ضوء) عند اكتشاف جسم معدني .  3. عمق الكشف بين (5-10) سم من سطح الجسم .  4. قابل لتعديل حساسيته لإكتشاف المعادن الصغيرة .  5. (IP=65) (مقاوم للماء ومقاوم للغبار) . | 30 | جهاز تفتيش يدوي | 4. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. مزودة بعجلات لسهولة الحركة والضبط .  2. المرآه دائرية ولا يقل قطرها عن (30) سم .  3. يد المرأة قابل للتمدد بطول بين 2-3 متر .  4. قابلية المرآه للدوران 360 درجة . | 30 | | مرأة تفتيش السيارات | 5. |
| 1. Dial READING : DEGREE AND MILS . 2. Color: green, Olive . 3. magnetic ,tritium lensatic, luminous,5 degree and 20 mil graduations, self- exciting light source . 4. frame and casting material : aluminum . 5. damping : induction (no liquid required). 6. Reliable for military use : 7. Water leakage proof . 8. Humidity, dust and fog resistant . IP65 9. Shock proof . 10. The compass shall function properly during low and high temperatures . 11. Provided with leather bag/case , neck carrying strap and keeper slide . 12. Provided with the readability in darkness . 13. The user ,maintenance , calibration and spare parts manuals should be available , 3 hard and soft copies . 14. Warranty : 2 years from the date of acceptance . | 400 | البوصلات | | 6. |

1. على الشركة بيان مدة التوريد بشكل واضح في عرضها الفني والمالي .
2. على الشركة بيان بلد المنشأ للمواد المعروضة .
3. الصيانة المجانية لمدة (24) شهر من تاريخ الاستلام ويتم تقديم تأمين صيانة بنسبة (5%) من قيمة الإحالة .
4. يجب أن تكون الاسعار شاملة كافة المصاريف وعلى أساس واصل مستودعات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي .
5. في حال كانت اللوازم المعروضة تتطلب اصدار شهادة مستخدم نهائي أو اذونات تصدير على الشركة بيان ذلك بشكل واضح في عرضها الفني والمالي .
6. العطاء قابل للتجزئة على اكثر من شركة.