**الملحق (ب) يبين المواصفات الفنية لماكينة التغليف بنظام الطوي**

1. أن لا تقل الطاقة الإنتاجية عن (35) عبوة في الدقيقة .
2. إمكانية تغليف أكثر من صف بسكويت معاً.
3. أن تكون جميع مكونات الماكينة الملامسة للمنتج مناسبة للمواد الغذائية .
4. وجود شاشة تحكم بالماكينة لتسيير عملية التغليفوبإمكانهاإظهار اي أعطال قد تحدث للماكينة .
5. توفير دليل مستخدم للصيانة و التشغيل باللغة الإنجليزية .
6. يجب أن تتماشى الماكينة مع مواد التغليف المستخدمة لدينا وهي مواد تغليف سولفان (opp).
7. أن يكون قطر الرول التغليف المستخدم من (20- 30) سم.
8. إمكانية معايرة عرض رول التغليف من (15-35) سم .
9. المكونات الكهربائية الرئيسية و أجهزة تحكم الهواء ومخفض السرعات للمحرك جميعها ذات منشأ أوروبي .
10. توفير قطع غيار رئيسية مع الماكينة ( تذكر بقائمة من قبل الشركة ) .
11. كفالة صيانة شاملة لقطع الغيار و لمدة عام واحد من تاريخ التسليم .

**شروط خاصة .**

1. قدرة الماكينة على تغليف جميع أنواع وأحجام المنتجات لدينا , لذلك يجب على جميع الراغبين في تقديم عروض أسعار إرسال مندوب من قبلهم للمعاينة وأخذ العينات اللازمــــــة لمنتجاتنا من البسكويت.
2. تزويد الماكينة بقشاط متحرك لسحب المنتج بعد تغليفه وأن يكون بعرض لا يقل عن (50) سم وطول لا يقل عن (3) م .
3. تزويد فيديو توضيحي لعمل الماكينة .
4. أن تقوم الشركة بتوريد وتركيب وتشغيل الماكينة والإنتاج عليها , لذلك يجب توريــــد رولات تغليف مناسبة والتي تكفي لإنتاج ما لا يقل عن (1000) عبوة بسكويت وحسب الحجم المطلوب لدينا .

5 - إعطاء دورة تدريبية على أمور الصيانة والتشغيل والمعايرة وبمدة لا تقل عن أسبوع للفنيين لدينا داخل موقع الشركة أو في قيادة مجموعة المخابز العسكرية بعد تركيب الماكينة .

6. تسلم الماكنات خلال النصف الاول من شهر حزيران /2024 .