**المواصفات والشروط الخاصه**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technical specification** | **Qty.** | **Min. CCA (@18°)** | **Dimensions (mm)** | **Description** | **ST/NO** | **S/N** |
| **1. Battery type: 12 V, DIN Sealed Lead Acid (SLA).**  **2. Wet charged.**  **3. Starter lighting ignition.**  **4. Sealed with charging indicator.**  **5. Free maintenance.**  **6. Terminals: Labeled or colored SAE post.**  **7. Certification: sealed lead acid battery standards, quality, recycling and disposal, IEC safety standards.**  **8. Container: high-impact proof plastic material with resistance to chemicals and flammability.**  **9. Rugged Construction with resistance to shock and Vibration.** | **600** | **320** | **245×175×175** | **12 V, 50 Amps. Battery** | **RE9500530** | **1** |
| **1000** | **350** | **245×175×190** | **12 V, 55 Amps. Battery** | **RE9500529** | **2** |
| **1300** | **370** | **269×174×266** | **12 V, 60 Amps. Battery** | **RE9500525** | **3** |
| **900** | **415** | **277×175×190** | **12 V, 66 Amps. Battery** | **RE9500524** | **4** |
| **2000** | **430** | **269×174×226** | **12 V, 70 Amps. Battery** | **RE9500533** | **5** |
| **800** | **540** | **315×175×175** | **12 V, (80-88) Amps. Battery** | **RE9500541** | **6** |
| **800** | **750** | **513×189×223** | **12 V, 143 Amps. Battery** | **RE9500512** | **7** |

**الشروط الخاصة** :

|  |  |
| --- | --- |
| 1- | ان تكون الاسعار بالدينار الأردني ، على اساس معفاه من الرسوم الجمركيه ومن رسوم الاستيراد ومن الضريبه العامه على المبيعات. |
| 2- | ان تكون البطاريات مطابقة للمواصفة العالمية : IEC 600 95-1:2018 |
| 3- | طريقة الدفع : الدفع بعد تسليم المواد ، ومقابل تقديم الفواتير المحلية،سندات الإيراد، ضبط لجنة الاستلام،شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول في حال إذا كان منشأ البطاريات غير محلي، نتائج فحوصات البطاريات عند توريد كل دفعة لدى الجمعية العلمية الملكية والتي تفيد بنجاح البطاريات في الفحوصات المبينة بالبند (11) أدناه، شهادة فحص ومطابقة تثبت بأن البطاريات المحالة مطابقة للمواصفة العالمية :IEC 60095-1:2018 |
|  |
|  |
| 4- | مكان التسليم : مستودعات سلاح الصيانة الملكي ، ويعتبر تاريخ وصول المواد الى مستودعات سلاح الصيانة الملكي هو تاريخ التسليم الرسمي للبطاريات في حال اجتازت البطاريات الفحص المطلوب لدى الجمعية العلمية الملكية، عدا ذلك يعتبر تاريخ توريد البطاريات التي تجتاز الفحص المذكور هو تاريخ التسليم الرسمي. |
| 5- | يمنع إستيراد المواد بإسم القوات المسلحة بسبب صعوبة إعادة التنازل عن المواد للشركة الموردة في حال كانت المواد مخالفة . |
| 6- | مدة التسليم : **التسليم على (3) دفعات** (تقوم الشركة بتوريد البطاريات كل( 4) شهورعلى ان تشمل كل دفعة جميع القياسات للبطاريات) على النحو التالي: **1. الدفعة الأولى خلال مدة (90) يوم من تاريخ توقيع وختم مندوب الشركة على قرار الإحالة وبنسبة (40% ) من الكمية المحالة لكامل الأنواع المحدده. 2. الدفعة الثانية خلال مدة (120) يوم من تاريخ توريد الدفعة الأولى وبنسبة (30%) من الكمية المحالة لكامل الأنواع المحدده. 3. الدفعة الثالثة خلال مدة (120) يوم من تاريخ توريد الدفعة الثانية وبنسبة (30%) من الكمية المحالة لكامل الأنواع المحدده.** |
|
|
| 7- | المنشأ المطلوب :(**أمريكي، ياباني، أوروبي، محلي**)، ويجب تحديد المنشأ بشكل واضح في عرض السعر المقدم. |
| 8- | الفروقات المسموحة لقياسات ابعاد البطاريات المقدمة في عروض الشركات ( ± 1) واحد سم فقط عن تلك المطلوبة في الجدول اعلاه. |
| 9- | ان تكون البطاريات جديدة وصالحة 100% , ومن انتاج العام (2020) ، على أن لا تزيد الفترة بين تصنيع هذه البطاريات وتوريدها عن **(4) أربعة أشهر.** |
| 10- | أن تكون البطاريات الموردة مكفولة من الأخطاء الفنية وسوء المصنعية لمدة لا تقل عن **(12) اثنا عشر شهراً** من تاريخ التسليم الرسمي للمواد، وتتعهد الشركة الموردة بتبديل البطاريات المعطلة بأخرى جديدة مهما بلغ عددها خلال فترة الضمان واعادة احتساب مدة الضمان من تاريخ تبديل هذه البطاريات وخلال المدة القانونية. |
|
| 11- | بعد توريد الدفعة الأولى من البطاريات، يتم فحص عينة عشوائيه **عدد (1)** من كل قياس من كمية الدفعة الأولى التي تم توريدها ( تتكون العينة الواحده لأي قياس من **(3بطاريات)** وحسب متطلبات الاصدار الجديد للمواصفة القياسية (JS 382-1/2017) لدى الجمعية العلمية الملكية )، حيث تتحمل الشركة الموردة كافة الالتزامات والاجور المترتبة على الفحص كاملة, تقدم الشركات عينات الفحص مجانا وزياده على الكميات المحاله للدفعة الأولى التي تم توريدها للمستودعات. |
|
|
| 12- | يتم تحديد أنواع البطاريات المناسبة لفحصها من خلال كتاب صادر من مديرية سلاح الصيانة الملكي موجه للشركة الموردة يتضمن القياسات المطلوب فحصها ( للدفعة الثانية والثالثة) وتقدم الشركات عينات الفحص مجانا وزياده على الكميات المحاله للدفعة الثانية والثالثة التي تم توريدها للمستودعات وحسب البند (11) حيث تتحمل الشركة الموردة كافة الالتزامات والاجور المترتبة على الفحص البطاريات المطلوبة أعلاه. |
|
| 13- | يحق للقوات المسلحه الاردنيه فحص عينة اضافية على نفقة الشركة الخاصه في حال عدم اجتياز العينة العشوائيه أعلاه للفحوصات المقرره وتتحمل الشركة كافة الالتزامات المترتبه على ذلك . |
| 14- | تضمين العرض الفني كافة النشرات الفنية (Technical Datasheets) اللازمة لدراسة مواصفات البطاريات، وتأشير البطاريات المعروضة على هذه النشرات. |
| 15- | على الشركات المورده تزويدنا بنشرة فنيه شامله (Technical Datasheets) عدد (2) نسختين لكل نوع بطارية توضح المواصفات وتعليمات الاستخدام والصيانه للبطاريات الموردة بعد الإحالة. |
| 16- | يتم اعطاء البطاريات أرقام متسلسلة لمتابعة البطاريات خلال فترة الضمان (يتم وضع ملصق (ليبل) على كل بطارية مبين فية الرقم المتسلسل ورقم الحلقة واسم الشركة الموردة). |
| 17- | تلتزم الشركة الموردة بأن يكون تاريخ إنتاج البطاريات محفوراً بشكل واضح عليها وليس طباعة (ملصق). |
| 18- | إذا قامت الشركة الموردة بالاعتذار عن المواد المحالة عليها او عن جزء منها ، يتم التغريم وكما يلي : |
|  | أ . إذا كان الاعتذار عن المواد خلال مدة التسليم يتم تغريم الشركة او المؤسسة الموردة حسب ما ترتئيه اللجنة ، على أن لاتقل قيمة الغرامة عن 10% من قيمة المواد المعتذر عنها . |
|  | ب . إذا كان الاعتذار عن المواد بعد انقضاء مدة التسليم ، يتم تغريم الشركة الغرامة الموضحة في البند (أ) أعلاه، بالإضافة الى غرامة التأخير وتحسب كما يلي: **غرامة التأخير = قيمة المواد المعتذر عنها × 0,001 ×عدد أيام التاخير من موعد التسليم وحتى موعد الأعتذار** . |
|  | جـ . اذا انقضت مدة التسليم وحان موعد التسليم ولم تقم الشركة بتوريد المواد المطلوبة ، فإن من حق القوات المسلحة فسخ الإحالة بعد مرور اسبوعين على موعد التسليم ويتم معاملة الشركة نفس معاملة الإعتذار عن التوريد من حيث الغرامات وحسب ما هو موضح بأعلاه . |