Handheld GPS مواصفات جهاز

* Qty (646)
* Display size: (3) inch at least
* Display Resolution at least 240x400 Pixels
* Display type monochrome or transflective color TFT
* Battery: Rechargeable 2 AA batteries (included) and Battery Charger
* Battery life at least 16 hours
* Water rating IPX7
* Has high-Sensitivity receiver
* Interface: USB
* Has Electronic compass
* Has Barometric altimeter
* Has Basemap
* Has the Ability to add maps
* Built-in memory at least: 4GB
* Accepts data cards: microSD card (included)
* Waypoints/favorites/locations. 1000
* Routes: 50
* Track log: 10,000 points, 100 saved tracks
* User defined grid & datum
* Rechargeable Battery Kit
* Accessories:
* Vehicle Power cable.
* Carrying Case.
* Lanyard Carabineer.
* 24 months warranty.
* Origin: USA, Europe, Japan.

Portable Anemometer مواصفات جهاز

* Qty (38)
* Hand held ruggedized device
* Ability to measure
* Wind speed 0-95 km/h
* Wind direction
* Temperature range -30 to 60 degrees
* Humidity range 1-100%
* Altitude
* Barometric pressure
* Ability to record high and low readings
* Backlit LCD display
* Integrated inspection light
* Water Proof
* Powered by AA or AAA batteries
* Auto power off
* USB PORT
* 24 months Warranty
* Origin: USA, Europe, Japan
* Accessories
* Carrying case
* USB cable
* Lanyard

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ت | **المواصفات العامة لجهاز تفتيش يدوي** | **Specification for hand held metal detector** |
|  | **الكمية المطلوبة عدد 38** | **Qty 38** |
| 1 | كشف المعادن على نطاق 360 درجة | 360 detection field |
| 2 | الكشف بواسطة رأس الكاشفة | Pinpointing tip detection |
| 3 | معايرة تلقائية | Self calibration |
| 4 | يعمل على بطاريات قابلة للشحن والتبديل  | Work on rechargeable and changing batteries |
| 5 | خفيف الوزن | Light weight |
| 6 | انذار عن طريق الصوت  | Audible alarm |
| 7 | انذار عن طريق الرجاج | Vibration alarm |
| 8 | انذار عن طريق الضوء | Light alarm  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ت | المواصفات العامة لمرآة تفتيش السيارات  | Specification for vehicle inspection mirror |
|  | الكمية المطلوبة عدد 38 | Qty 38 |
| 1 | رؤية عالية وانعكاس مثالي | High vision and perfect reflection |
| 2 | تصميم متنوع ومحمول وخفيف الوزن ومريح | Well designed- Portable- light- comfortable |
| 3 | سهلة التنظيف والرفع والحمل | Easy to clean- left and carry |
| 4 | مزودة بعجلات لتسهيل حركتها أسفل المركبات | Provided with wheel for easy of movement under vehicles |
| 5 | تصمم بسطح منخفض لسهولة توضيعها أسفل المركبات المنخفضة  | It is designed with a low surface for placed under vehicles  |
| 6 | تستخدم للكشف عن أي جسم غريب أسفل المركبة | Used to detect any foreign object under the vehicle  |
| 7 | مزودة بكشاف أنارة يعمل على بطاريات قابلة للشحن والتبديل | Provided searchlight that work on rechargeable and changing batteries |
| 8 | قطر المرآه (محدبة) لا تقل عن 30سم |  |
| 9 | طول العامود لا يقل عن 2م وقابل للطي. |  |

**1. يجب على الشركة بيان بلد المنشأ للمواد المعروضة على ان تلتزم الشركة بالمنشأ المطلوب لأجهزة الـ (GPS) .**

**2. يجب أن تكون المواد جديدة (100%) ومن إنتاج ليس قبل عام (2020) .**

**3. على الشركة أن تتعهد بضمان المواد من سوء المصنعية ولمدة (24) اربعة وعشرون شهراً من تاريخ الاستلام النهائي للمواد من سوء المصنعية .**

**4. الاسعار على أساس واصل مستودعات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي .**

**5. المواد قابلة للتجزئة .**

**6. يتم وضع العرض الفني في مغلف والعرض المالي في مغلف منفصل ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (5%) خمسه بالمائة من إجمالي العرض.**

**7. يجب أن تلتزم الشركة بمدة توريد أقصاها (2) شهرين من تاريخ التبلغ بالاحالة .**