**الملحق (ب) المواصفات الفنية لمادة البرسيم الناشف**

 **نسية البروتين لا يقل عن 11%.**

 **نسبة الرطوبة لا تزيد عن 15%.**

 **نسبة الحشائش الضارة خالية من الإصابات الفطرية الظاهرة.**

 **نسبة الحشائش غير الضارة لا تزيد عن 10%.**

**ان يكون البرسيم تام الجفاف و مقبول الرائحة و خالي من العفن و الطين وصالح للإستهلاك. الحيواني.**

**لاتزيد عن 20% جزء بالبليون (0.2) ملغم. (BA) نسبة السموم الأفلاتوكسين**

**فحص عينة عن كل دفعة ترد الى النادي مخبرياً بمختبرات وزارة الزراعة.**