**المواصفات الفنية لشاصي تنك ماء 20م3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ser. | System | Remarks |
| 1. | Engine | Diesel (*Not More Than EURO 3*), 4 stroke, 6 cylinder, direct injection system, water cooled with turbo charger and inter cooler ,*horse power between (300- 400) hp.* |
| 2. | Gear box | **Automatic gear *or automated gear shift without clutch pedal*** *.* |
| 3. | Steering | Left hand drive steering system. power assisted. |
| 4. | Brakes | Main air, dual independent front and rear circuit. |
| 5. | Additional equipment and accessories | As listed below |
| 6. | Origin | USA, Europe, Japan |
| 7. | Manufacturing | 2020 |

**الاضافات مع الالية:**

1. **قفل خزان الديزل مع مفتاح.**
2. **صندوق عدة مع مفتاح.**
3. **مرآة جنب عدد ‎ (2).**
4. **‏عجل احتياطي + حمالة.**
5. **هوك سحب امامي وخلفي.**
6. **عدة يدوية مع مفتاح جنط وجك زيت ملائم.**
7. **طفاية .**
8. ***مكيف(Optional) .***
9. ***نظام (ABS) (Optional) .***
10. ***اطارات ON/OFF Road(Optional) .***
11. ***(Optional) Differential lock .***

**مواصفات الصهريج**

1. **السعة : 20 م3**
2. **المقطع: بيضوي.**
3. **مصنع من ألواح الصاج المجلفن بسماكة لا تقل عن 4 ملم.**
4. **مقسم الى ثلاث حجرات متساوية بواسطة قواطع عدد (2) من نفس صاج جسم الصهريج ونافذة على بعضها البعض.**
5. **فتحة علوية مع غطاء قابلة للغلق بواسطة قفل لكل حجرة.**
6. **مخرج عدد (2) للانسياب الطبيعي للماء الخارج لا يقل عن 2 إنش.**
7. **مكان خارجي لحفظ الخراطيم.**
8. **صندوق عدة جانبي مع قفل عدد (2).**
9. **سلم خلفي على طول جسم الصهريج.**
10. **‎تركيب صدام خلفي مناسب.**
11. **‎دهان جسم الصهريج من الخارج بمانع للصدأ.**
12. **تزويد الصهريج بمضخة تعمل على PTO بالمواصفات التالية:**

**‏أ. استيعاب خرطوم ماء بقطر ‎2‏ إنش.**

**‏ب. القدرة على سحب الماء على مسافة (4-5) متر.**

**ج. القدرة على ضخ الماء على ارتفاع (11-12)‏ متر.**

**د. قوة ضخ الماء(20-25) م3/ساعة.**

1. **‏خرطوم ماء للمضخة مصنوع من مادة (PVC) مع لواقط ألمنيوم على الأطراف ‏بطول لا يقل عن ‎25‏ متر.**

‏**ملاحظات هامة:**

1. **‎تزويدنا بكتالوجات الآلية( كتالوج مستخدم عدد (1)، كتالوج قطع عدد (1)، ‎نسخة إلكترونية من الكتالوجات.**
2. **تصنيع الحمالات والاكسسوارات من الصاج المجلفن قدر الامكان.**
3. **يحق للقوات المسلحة مراقبة ومشاهدة عملية التصنيع في كافة مراحلها.**