|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **بسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــم**  **إعلان طرح عطاء شراء ماكينات مختلفة** |  |
| 1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي/ مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقـــــــــم م ش7/2/2022/ماكينات  الخاص بشراء ماكينات مختلفة **(مقطع قص ورق، ماكنة تركيب أغلفة الكتب "برش"، طابعة ملونة نوع ديجيتال قياس A3)** فعلى المتعهدين الراغبين بالإشتراك بهذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الإمداد والتموين لشراء نسخة من شروط دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدره **(125)** مئة وخمسة وعشرون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن وسجل تجاري ساري المفعول أو صورة عنهما.  2. يتم بيع دعوات العطاء يوميــًا من الساعة (1000) العاشرة صباحـًا ولغاية الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يومي الأحد و الخميس وأيام العطل الرسمية ويكون يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر آخر موعد لبيع المناقصات.  3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/سكرتير اللجان قبل الساعة (1300) الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 ومرفق بها تأمين مالي مصدق بنسبة (3 %) من قيمة العرض المقدم وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها. | | |

**- الملحق (أ) لدعوة العطاء رقــــم م ش7/2/2022/ ماكينات/**

* **مواصفات ماكينة البرش (تركيب أغلفة الكتب)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ت** | **المواصفات الفنية** |
|  | **ان لاتقل سرعة الماكينة عن 1000 كتاب/ الساعة** |
|  | **قياس كعب الكتاب من 1 مم إلى 6,5 سـم** |
|  | **قياس الكتاب من 10,5 ×14,5 ســم إلى 32×32 ســم** |
|  | **قياس الغلاف من 13,5×22,5 ســم إلى 32×66 ســم** |
|  | **درجة حرارة الغراء من 150-200 درجة سلسيوسية** |
|  | **جهاز تحسس قياس كعب الكتاب** |
|  | **جهاز تحسس لمنع ازدواجية سحب الغلاف** |
|  | **طاولة اضافية مع جهاز تحسس قياس الكعب** |
|  | **موقت تشغيل للماكينة** |
|  | **تقوم الشركة المحال عليها تأمين جميع لوازم التركيب في المطابع العسكرية** |
|  | **يجب توفر العدة الخاصة للماكنة في حال وجودها** |
|  | **مدة كفالة الصيانة لاتقل عن سنتين** |
|  | **تدريب محلي لمرتب المطابع العسكرية على تشغيل ومعايرة الماكينة** |
|  | **يجب توفير وحدة تكييف 2 طن للماكينة** |
|  | **بلد المنشأ أوروبي أو اليابان** |
|  | **نظام شفط الروائح** |
|  | **تدريب 4 أشخاص من مرتب قيادة المطابع العسكرية لمدة 10 أيام في بلد المنشأ** |

**- تابع الملحق (أ) لدعوة العطاء رقــــم م ش7/2/2022/ ماكينات/**

* **المواصفــات الفنية لطابعة ديجتال قياس A3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ت** | **المواصفــات الفنية لطابعة ديجتال قياس A3** |
| **1.** | **دقة وضوح الطباعة لا تقل عن 1200×2400 dpi** |
| **2.** | **وزن الورق من 60 غم الى 350غم بما في ذلك الورق المشجر او المقمش** |
| **3.** | **قلب الورق بشكل اوتوماتيكي على اختلاف وزنه في حال Two-sided printing** |
| **4.** | **طباعة ورق جلاسية وزن 240غم من احد الادراج ما عدا الـ bypass على الاقل** |
| **5.** | **الطباعة على قياس ×17سم الى 33×48سم** |
| **6.** | **قياس الورق في درج الـ Bypass يصل الى 33×66سم** |
| **7.** | **سرعة الطباعة على ورق A4 لا تقل عن 80 ورقة في الدقيقة** |
| **8.** | **سرعة التصوير Scanner لا تقل عن 190 ورقة في الدقيقة** |
| **9.** | **وضوح التصوير Scanner لا يقل عن 600×600 dpi** |
| **10.** | **جهاز الـ fuser يعمل بتقنية الـ belt وليس roller** |
| **11.** | **قدرة الة الطباعة على مطابقة وجهي الطباعة مع سماحية تصل الى 1 ملم** |
| **12.** | **ربط الة الطباعة مع اجهزة Apple** |
| **13.** | **وجود جهاز داخلي لضبط اعدادات الألوان ومعايرتها بالإضافة جهاز حاسوب يمكنه التحكم بالطباعة والألوان خارجي يمكن وصله مع الة الطباعة** |
| **14.** | **ان تحتوي الماكنة على درج يتسع ل1500 ورقة على الأقل** |
| **15.** | **ان تحتوي الماكنة على finisher ويتواجد فيه high stacker tray** |
| **16.** | **تزويد المطابع العسكرية بـالعدة الخاصة بالة الطباعة ان وجدت** |
| **17.** | **تزويد المطابع العسكرية بـ color kit CMYK واحدة وdrums عدد أربعة** |
| **18.** | **تركيب الة الطباعة في المطابع العسكرية مع كافة مستلزماتها** |
| **19.** | **تزويد المطابع العسكرية بالـ service manual الخاص بالة الطباعة** |
| **20.** | **تدريب مرتب المطابع العسكرية (قسم التصميم الجرافيكي) على استخدام آلة الطباعة وكيفية تبديل مستهلكاتها** |
| **21.** | **ان لا يقل اعلى معدل شهري لقدرة آلة الطباعة على الانتاجDuty cycle عن 450000 نسخة** |
| **22.** | **كفالة آلة الطباعة لا تقل عن سنتين** |
| **23.** | **ان يكون بلد المنشا لآلة الطباعة ياباني او أوروبي او أمريكي وفي حال تجميع الآلة في احد افرعها خارج بلد المنشأ يتم تزويدنا بشهاده خطية بذلك من الشركة الرئيسية.** |

**- تابع الملحق (أ) لدعوة العطاء رقــــم م ش7/2/2022/ ماكينات/**

* **مواصفات مقطع قص الورق**

|  |  |
| --- | --- |
| **ت** | **المواصفــات الفنية** |
|  | **عرض الورق1150 ملم** |
|  | **عمق القص1150 ملم** |
|  | **ارتفاع الورق 165 ملم** |
|  | **عملية تبديل السكين سهلة ومن الأمام بالأضافة الى عيار السكين بدقة** |
|  | **دقة القص عالية جدا تصل الى واحد بالمئة من الملمتر (0.01 ملم)** |
|  | **نزول السكين ميكانيكي عن طريق جير بوكس** |
|  | **برغي أمان ينكسر تلقائيا عند وجود حمل زائد** |
|  | **مكبس هيدروليكي مع امكانية ضبط الكبس من 150 لغاية 4,500 نيوتن** |
|  | **ارشادات تبديل السكين تظهر على الشاشة** |
|  | **المقطع مزود بعدد 2 سكين من الصلب القاسي (High Speed Steel HSS)** |
|  | **المقطع مزود بعدد 10 استيكة** |
|  | **طاولات جانبية قياس 50×75 سم مع نفخ هواء** |
|  | **الطاولة الأساسية والطاولات الجانبية مطلية بمادة الكروم لتسهيل عملية تحريك الورق** |
|  | **ارشادات التشغيل مزودة برسوم توضيحية** |
|  | **شاشة لمس كبيرة ملونة بدقة عالية قياس 18,5 انش** |
|  | **المقطع مجهز لنقل بيانات برامج القص المعدة من وحدة ما قبل الطبع عند اضافة برنامج (P-Net Service Compucut)** |
|  | **امكانية تخزين عدد من البرامج** |
|  | **وجود برامج مخزنة مسبقا لقص قياسات الورق الأساسية** |
|  | **امكانية الكبس بدون قص** |
|  | **امكانية البرمجة اثناء القص** |
|  | **القص يتم باستخدام كلتا اليدين** |
|  | **حماية للمشغل بستار أشعة تحت الحمراء يتوقف المقطع تلقائيا في حال اختراقها** |
|  | **حماية كاملة للمشغل اثناء تبديل السكين من خلال التعليمات الظاهرة على الشاشة واستعمال أدوات حمل السكين الخاصة بالأضافة الى تخزين السكين في صندوق خشبي خاص** |

**- تابع الملحق (أ) لدعوة العطاء رقــــم م ش7/2/2022/ ماكينات/**

* **مواصفات مقطع قص الورق**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **مزود بجهاز لرفع وتنزيل مواعين الورق من ضمن المقطع وليس خارجي** |
|  | **ضمان توريد قطع الغيار لمدة 10 سنوات** |
|  | **بلد المنشأ اوروبي او اليابان** |
|  | **مدة كفالة الصيانة لا تقل عن سنتين** |
|  | **تدريب 4 اشخاص من مرتب قيادة المطابع العسكرية لمدة 10 ايام في بلد المنشأ** |
|  | **تدريب محلي من مرتب المطابع العسكرية على التشغيل والمعايرة المقطع .** |
|  | **تقوم الشركة المحال عليها تأمين جميع لوازم التركيب في المطابع العسكرية** |
|  | **يجب توفر العدة الخاصة للمقطع في حال وجودها** |
|  | **يجب توفير وحدة تكييف 2 طن للمقطع** |