**1. Portable Thruline RF Power Meter (QTY=4):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Range** | **Basic Function** |
| **1W - 500 W** | **Power Range** |
| **3MHz - 1 GHz** | **Frequency Range (main unit)** |
| **3MHz - 1 GHz** | **Frequency Range (Total)** | **Sensors (elements) Characteristics one or more sensors (elements)****بحيث تغطي كامل الباند** |
| **1W - 500 W** | **Power Range** |
| **Instruction Manual, soft case, elements cables** **, sensors, (charger & batteries)** | **accessories** |

**2. Frequency Counter(Desktop) (QTY=4):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Range** | **Basic Function** |
| **100VAC – 220VAC (50/60Hz)** | **Power Supply** |
| **2 MHz - 2 GHz or better** | **Frequency Range** |
| **(6-9) Digit LED or better** | **Display** |
| **1 MΩ (For low frequency )****50 Ω (For frequency beyond 10 MHz)** | **Input IMPEDANCE** |

**3. RF Digital Signal Generator (QTY=10):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Range** | **Basic Function** |
| **220V,50Hz** | **Power Supply** |
| **2MHz - 1GHz or better** | **Frequency Range** |
| **0.1Hz or better** | **Frequency Resolution** |
| **50Ω** | **RF output connector** |
| **Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Phase Modulation** | **Modulations** |

**4. Digital Clamp meter (QTY=3):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Range** | **Basic Function** |
| **600 A or better** | **AC current** |
| **600 A or better** | **DC current** |
| **600 V or better** | **AC voltage** |
| **600 V or better** | **DC voltage** |
| **20 MΩ or better** | **Resistance** |
| **Test Leads, Carrying case, Instruction manual, internal Battery (charger if required)** | **Accessories** |

**5. Digital Multimeter (Desktop) (QTY=16):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Range** | **Basic Function** |
| 100VAC – 220VAC (50/60Hz) | Power source |
| 500mV -1000V or better | DC Voltage |
| 500mV -750V or better | AC Voltage |
| 500mA - 2A or better | DC Current |
| 400Ω - 10MΩ or better | Resistance |
| 100Hz - 40kHz or better | Frequency |
| User manual, one set of test leads, power cord, Software  | accessories |

## الشروط :

1. يجب على الشركة بيان بلد المنشأ للمواد المعروضة.
2. يجب بيان مدة التسليم.
3. يجب ان يكون بلد المصدر (امريكا الشمالية , اوروبا الغربية او اليابان)
4. يجب ان تكون المواد جديدة وصالحة 100% ومن إنتاج عام 2019 او احدث.
5. تتعهد الشركة بضمان من سوء المصنعية ولمدة (24) شهراً من تاريخ توريد اللوازم.
6. تلتزم الشركة بتقديم كفالة صيانة ولمدة (24) شهراً من تاريخ شهادة الصلاحية وبنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة المواد المحالة شاملاً القطع والأجور والأيدي العامله.
7. **تقدم الأسعار لكل بند بشكل منفصل على اساس واصل مستودعات اللاسلكي الرئيسية / الزرقاء معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأية رسوم او عوائد أخرى.**
8. تلتزم الشركة بتقديم نشرات فنية ومخططات تفصيلية وكتب التشغيل اللازمة والبرمجيات (softcopy & hardcopy)
9. يمكن تجزئة العطاء على اكثر من شركة.
10. ان تكون الأجهزة BRAND NAME.
11. استبدال فوري للوازم المتعطلة.
12. . يجب ان يتضمن العرض الفني كشف المطابقة على شكل جدول يبين المواصفة الفنية ويقابلها (نعم/لا) من حيث المطابقة وبيان رقم الصفحة كمرجع للمواصفة الفنية على الmanuals .
13. ان تكون المواصفات المطلوبة بدعوة العطاء محددة ومؤشرة على ال manuals بشكل واضح وحسب الموديل المقدم.
14. بيان جميع الاكسسوارات والكوابل والشواحن ....الخ التي يتضمنها الموديل المقدم والتي تلزم لعمل الجهاز بشكل كامل.
15. يجب ان تكون الاجهزة قابلة للمعايرة في الاردن (في سلاح الجو الملكي).