**Item (1): VIDEO WALL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTY** | **DESCRIPTION** |
|
| **1** | **12** | **(46-55) inches UHD video wall screen, (0.88-1.8) mm bezel to bezel.**  |
| **2** | **12** | **Fixed Wall mount braket for Video wall screen.** |
| **3** | **3** | **Wooden frame for the video wall screens (size 2x2).** |

**Item (2): VIDEO PROCESSING SYSTEM**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPTION** |
|
| **1** | **4K video wall processor (16 Input, 4 Output).**  |
| **2** | **Supports HDMI,DP, VGA, Audio.** |
| **3** | **High-speed Ethernet LAN connection.** |
| **4** | **Control modes including computer software control, Android software control and buttons control.** |
| **5** | **Engineering including: -** **Installation, configuration, testing & commissioning - All required network and HDMI cables, power sockets and cables, and all accessories.** |

**الشروط الخاصة**

**1. العطاء غير قابل للتجزئة .**

**2. تلتزم الشركة بتركيب وتشغيل وتنزيل انظمة التشغيل على جميع الاجهزة المذكورة اعلاه وحسب متطلبات القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي.**

**3. كافة المواد يجب ان تكون من الانواع المعتمدة في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي .**

**4. كافة المواد المقدمة يجب ان تكون جديدة 100% وان لا تكون المواد مصنعة قبل عام 2020 .**

**5. يتم تسليم جميع المواد اعلاه في المواقع التي تحددها مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات .**

**6. يجب ان يحتوي العرض على (Compliance Sheet) مع الاشارة للمواصفة المطلوبة و تحديدها على (Data Sheet).**

**7.الكفالة المجانية لمدة سنة تشمل جميع البنود الواردة وحسب ما هو مذكور في دعوة
العطاء.**

**8. تلتزم الشركة بتقديم نسخه الكترونية من الأرقام التسلسليه (SN ) لجميع المواد المحاله عليها .**

**9. تلتزم الشركة بتقديم شهادات المنشأ المصدقة من السفارة الاردنية أو من يمثلها في بلد المنشأ حسب الاصول , ولا يتم تقديم شهادات منشأ من السوق المحلي .**

**10. تلتزم الشركة بالاعمال الانشائية اللازمة والتمديدات الكهربائية بما يتضمن كفاءة التشغيل .**

**11.ان لا تزيد مدة التسليم عن 12 اسبوع .**