

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**إعلان طرح عطاء رقم**

**م ش5 /51/ 2023**

**(شراء قطع احتياطية للمقاسم)**

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/51/2023 الخاص بشراء قطع احتياطية للمقاسم فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (75) خمسة وسبعون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الساعه (1300) يوم الاربعاء الموافق 11/10/2023 معززة بتأمين مالي مصدق بقيمة (3%) ثلاث بالمئة من قيمة المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الكمية** | **المادة** | ت |
| **10** | **Panasonic MPR (CPU Board)** | **1** |
| **5** | **Panasonic DMPR (CPU Board)** | **2** |
| **5** | **Panasonic TDA 200 PSU-M (Power board)** | **3** |
| **3** | **Panasonic TDA 100 PSU-S (Power board)** | **4** |
| **8** | **Panasonic SLC16** | **5** |
| **3** | **Panasonic DLC16** | **6** |
| **10** | **Panasonic MCSLC 24 (KX-NS 5174)** | **7** |
| **5** | **Panasonic DLC16 (KX-NS 5172)** | **8** |
| **5** | **Panasonic LCOT 8 (KX-N S5180)** | **9** |
| **8** | **Panasonic EXP-M 3 Port** | **10** |
| **10** | **Panasonic PRI 30 TDA100** | **11** |
| **10** | **Panasonic PRI 30 \ E1 (KX-NS 51290CE)** | **12** |
| **5** | **MX cable cann (72 pin-72 pin) 16m** | **13** |
| **25** | **Mitel ELU34 BOARD** | **14** |
| **25** | **Mitel ELU33 BOARD** | **15** |
| **5** | **Mitel Power dc/dc BOARD** | **16** |
| **4** | **Mitel ASU Board** | **17** |
| **10** | **Mitel MGU Board** | **18** |
| **10** | **Mitel Classic Mag LBP 22** | **19** |
| **10** | **Mitel lite Mag** | **20** |
| **20** | **Mitel ip phone 6930** | **21** |
| **200** | **RJ11 connector** | **22** |
| **5000** | **RJ45 connector** | **23** |
| **1000** | **BNC male to male connector** | **24** |
| **2000** | **BNC Male Connector with Wires Straight for SYV-75-****3** | **25** |
| **50** | **Double BNC Male to RJ45 Cable Balun Box connector** | **26** |
| **20** | **8 - Port POE Switch** | **27** |
| **3** | **Unipower (unite power) AC-DC Converter Output -48** | **28** |
| **3** | **unite power (Cherokee) type CAR0948TN-2A** | **29** |
| **2** | **NEC Card GCD-CP10** | **30** |
| **3** | **NEC Card GCD-4COTC** | **31** |
| **5** | **NEC Card GCD-8LC F** | **32** |
| **5** | **NEC Card GCD-8DLCA** | **33** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **NEC Card BS 10** | **34** |
| **4** | **NEC Card BS 11** | **35** |
| **3** | **NEC POWER CABINT** | **36** |
| **30** | **HDSL Modem (E1 System):**1. **A stand alone, local unit used to transfer a repeater – less E1 (2.048 Mbps) and HDSL loop**

**signals using either (2) or (4) wire metallic facilities.**1. **The unit should integrate 2 different types of resistances in the E1 interface which are 75 ohms (unbalanced coaxial) with BNC connectors and 120**

**ohms with RJ connector (both are required).**1. **Distance should extend up to 5 km via a conventional copper wire of 0.5 mm gauge.**
2. **Input voltage is 220 Vac and 48 Vdc with necessary adaptors (both are required).**
3. **The unit should be equipped with a faceplate to monitor led activity to allow test access and to reset**

**the system if a failure should occur.** | **37** |

**الشروط الخاصة:**

**1. يمكن تجزئة العطاء على اكثر من شركة .**

**2. يجب بيان مدة التسليم وان أي تاخير بعد ذلك يترتب عليه غرامة مالية وكما هو معمول به في نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.**

**3. يجب ان تكون المواد جديدة وصالحة (100%) وغير مجدده ومن انتاج ليس قبل عام 2023.**

**4. تعهد الشركه بضمان المواد من سوء المصنعية ولمدة (24) شهرا من تاريخ الاستلام النهائي للمواد .**

**5. ان تكون المواد معفاة من كافة الرسوم الجمركيه والضريبه العامه على المبيعات واية رسوم او عوائد اخرى.**

**6. يتم وضع العرض الفني في مغلف والعرض المالي في مغلف منفصل ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاث بالمائة من اجمالي العرض ولن ينظر في أي عرض لا يكون مفصولاً او لا يحتوي على كفالة دخول العطاء.**

**7. الاسعار على اساس واصل مستودعات اللاسلكي الرئيسية / الزرقاء - وادي الحجر.**

**8. استبدال فوري للمواد المتعطلة.**