**الملحق (ب) المواصفات الفنية والكميات لدعوة العطاء رقم م ش5/78/2023**

**(البند الأول):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | PART NUMBER/ **Description** | ITEM | **#** |
| **10** | **Hikvision**  **DS-2CD3686G2-IZS-C** | **Motorized outdoor Camera** | **1** |
| **16** | **Hikvision**  **DS-2CD3186G2-IS** | **Fixed indoor Camera** | **2** |
| **60** | **Hikvision**  **DS-MCW407** | **Body Worn Cameras** | **3** |
| **6** | **Hikvision**  **DS-MH1901-O-STD** | **Docking station Extensions** | **4** |
| **6** | **Hikvision**  **DS-MHS003/2T-8** | **Dock Station** | **5** |
| **6** | **Hikvision**  **DS-7608NXI-I2** | **NVR** | **6** |
| **6** | **Enterprise (4TB)** | **Hard Disk** | **7** |
| **6** | **G-Guard , 4k** | **Monitor 32”** | **8** |
| **6** | **4K, 5meter** | **HDMI Cable** | **9** |
| **----** | **HikCentral-P-VSS-Base/50Ch** | **SURVIELLANCE VMS &ACCESS LICENCE** | **10** |

**(البند الثاني):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Item** | PART NUMBER/ **Description** | **QTY** |
| **1** | C1000-24FP-4G-L | ( Catalyst 1000 24Port GE, Fully POE.4 x 1G SFP ) | 10 |
| **2** | C1000-24T-4G-L | ( Catalyst 1000 24Port GE, 4 x 1G SFP ) | 20 |
| **3** | C1000-48T-4G-L | ( Catalyst 1000 48Port GE, 4 x 1G SFP ) | 3 |
| **4** | GLC-SX-MMD | 1000Base-SX SFP transceiver module , MMF, 850nm.DOM | 35 |
| **5** | GLC-LH-SMD | 1000Base-LX SFP transceiver module , MMF/SMF, 1310nm.DOM | 10 |
| **6** | ODF MM LC 48 Core Fully loaded | ODF MM LC 48 Core Fully loaded | **52** |
| **7** | 42U Cabinet 600x600 | 42U Cabinet 600x600 with Fans and PDU | 3 |
| **8** | UTP Patch Panel Cat6 (24 Port Fully loaded ) | UTP Patch Panel Cat6 (24 Port Fully loaded | 8 |
| **9** | UTP CAT6 (Drum 305m) | -------------------------------- | 50 |
| **10** | Single Faceplate (Fully loaded ) | -------------------------------- | 200 |
| **11** | ODF SM LC 48 core Fully loaded | -------------------------------- | 26 |
| **12** | Cabinet 12U | Indoor,4way pdu,fans,(600\*600) | 4 |
| **13** | PVC Trunk 25x38 with double Face | -------------------------------- | 600 m |
| **14** | Fiber Cable (48 Core SM ) | Drum (2000m) | 2 Drum |
| **15** | Joint MM 48 core | -------------------------------- | 5 |

**الملحق (ب) المواصفات الفنية والكميات لدعوة العطاء رقم م ش5/78/2023**

**(البند الثالث) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | **PART NUMBER/ Description** | **ITEM** | **#** |
| **60** | **Aruba**  **6100 (JL679A)** | **Switches 12ports+2Port SFP 1Gig** | **1** |
| **12** | **Planet**  **(SGS-5240-20S4C4XR)** | **Switches distributor 24 ports SFP 1Gig +4 port SFP 10Gig** | **2** |
| **2** | **Aruba**  **6300M (JL658A)** | **Switches distributor 24ports SFP 10Gig** | **3** |
| **6** | **Planet**  **(GS-4210-8P2S)** | **Switch 8port** |  |
| **114** | **Aruba**  **(J4858D)** | **SFP 1Gig (MM)** | **4** |
| **24** | **Aruba**  **(J9150D)** | **SFP 10 Gig (MM)** | **5** |
| **6** | **Aruba**  **(J9151E)** | **SFP10 Gig (SM)** | **6** |
| **142** | **Nexans** | **Patch Cord (SC-LC)(MM) (2 METER)** | **7** |
| **2** | **Nexans** | **ODF 12 Core (MM) (Fully Loaded)** | **8** |
| **4** | **Nexans** | **ODF 4 Core (MM) (Fully Loaded)** | **9** |
| **6** | **Aruba**  **(575) With Bracket** | **Access point** | **10** |

**(البند الرابع) :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | PART NUMBER/ **Description** | ITEM | **#** |
| **2** | **PD6500i - Garrett** | **walk-through metal detector** | 1 |
| **1** | **RAPISCAN 620DV** | **X -Ray baggage inspection systems** | 2 |

**(البند الخامس):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **QTY** | PART NUMBER/ **Description** | ITEM | **#** |
| **3** | * FREE STAND 42U(600\*1000)CABINET, RACK MOUNTED,SIDE REMOVABLE,INCLUDE FIXED SHELF * 2\*6WAY UK PDU. * 4 FAN . * WIEGHT NOT LESS THAN 1000Kg. | **Cabinet 42U** | **1** |
| **4** | * **6u(600\*600)** * **4 wayPDU** * **FAN and Rack Shelf** | **Cabinet 6U (indoor)** | **2** |
| **100** | **25\*38-2.9meter per piece** | **Trunk** | **3** |
| **5** | **Nexans Cat 6 A N10G.UF4-OD** | **FTP Cables** | **4** |
| **1000 meter** | **Nexans** | **Fiber cable 12 core mm (indoor(** | **5** |
| **50** | **--------** | **علب مطرية ( 10\*10 )** | **6** |
| **1000** | **--------** | **RJ 45 For Nexans CAT 6 A** | **7** |

**الشروط الخاصة**

**1. العطاء قابل للتجزئة.**

**2. العطاء شامل التوريد ويتم التسليم في المكان الذي تحدده مديرية الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.**

**3. ان لا تزيد مدة تصنيع الأجهزة عن سنة شمسية واحدة.**

**4. الالتزام بموديلات الأجهزة المطلوبة وذلك لأنها استكمال لأجهزة و الأنظمة الموجودة في مبنى القيادة العامة الجديد .**

**5. العرض يجب ان يشمل ورقة مطابقة على شكل جدول يحتوي المواصفات المطلوبة والمواصفات المقدمة من الشركة وبالإشارة الى الكتالوج الفني، عدم تقديم هذه الورقة يعطي الحق للجنة الشراء برفض العرض وتكون الشركة مسؤولة عن جميع المعلومات داخلها.**

**6. مدة التوريد (4) أشهر من تاريخ تبليغ الشركة.**

**7 .تلتزم الشركة بكفالة مصنعية للمواد الموردة على ان لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ الاستلام النهائي.**

**8. تلتزم الشركة بوضع ليبل على المواد الموردة يبين اسم الشركة المحال عليها العطاء ورقم قرار الإحالة، تاريخ التوريد، تاريخ انتهاء كفالة الصيانة.**

**9. تلتزم الشركة بالاستجابة خلال مدة اقصاها (48) ساعة عند إبلاغها عن إي أعطال في الأجهزة.**

بسم الله الرحمن الرحيم



### القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

### مديرية المشتريات الدفاعية

**هاتف:5000140**

**فاكس:5001166**

**ص0ب:926680**

**دعوة عطاء: شراء اجهزة شبكات حاسوب وانظمة مراقبة وحماية الالكترونية وملحقاتها**

**رقم العطــــــــــــاء : م ش5/78/2023**

**تاريخ دعوة العطاء : / 11/2023**

**1. ترغب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بشراء اللوازم المبينة كمياتها ومواصفاتها في الملحق (ب) المرفق0**

**2. شروط العطاء حسب الملاحق التالية:**

1. **الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين/ الملحق (أ) (للاطلاع مراجعة موقعنا على الانترنت https://jafdop.mil.jo )0**
2. **المواصفات الفنية والكميات / الملحـــــــــــــــــــق (ب)0**
3. **الشروط الخاصــــــــــــــــة / الملحـــــــــــــــــــق (ج).**

**3. ثمن النسخة ( 200 ) مئتين دينار أردني.**

**4. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعة (1300) الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا ايام الاحد و الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الاثنين الموافق 27/11/2023 اخر موعد لبيع المناقصات.**

**5. علـى المتعهديـن تسليـم المناقصـات قبـل الساعـة (1300 ) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 إلى سكرتير لجان الشراء مع ضرورة عزل العرض المالي عن العرض الفني ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة أعلى عرض مقدم صالحة لمدة (90) يوما من تاريخ اغلاق العطاء ولا تقبل أية مناقصات ترد بعد هذا التاريخ مطلقاً.**

**اسم الشركة أو المتعهــــد:**

**اسم المفوض عن الشركة: العنوان:**

**التوقيـــــــــع:**

**التاريـــــــــخ: رقم الفاكس:**

**رقم الهاتـف:**

**ص0 ب :**