**المواصفات الفنية للمواد المطلوبة**

**مواصفة صندوق حديد للملابس :**

* الشكــل : حسب عينة القوات المسلحة
* الطــول : 70 سم
* العرض : 40 سم
* الارتفاع : 35 سم
* فصالـــة : 4 إنش عدد (3)
* دلاية قفل زاوية : 4 إنش سماكة 1.25 ملم عدد (1)
* لواقط داخلية مبروم : 8 ملم
* صاج سماكة : 1 ملم
* قاطع بطول 20 سم واحدة لعدة الحلاقة
* يكون الصندوق مطلي لحمايته من الصدأ
* اللون : بودرة حراري (أخضر غامق)
* الوزن : لا يقل 14.9 كغم

**مواصفة سرير حديد مفرد :**

* ابعاد مفرش السرير : الطول : 190 سم ، العرض : 80 سم ، الارتفاع : 50 سم
* رأسية السرير متحركة مصنوعة من مواسير قياس 3/4 إنش
* اطار مفرش السرير مصنوع من زوايا حديد قياس 4سم × 4سم × 4ملم
* المفرش مصنوع من حديد مبسط قياس 25/5 عدد (2) طولي × 5 عرضي
* ارجل السرير مصنوعة من مواسير 3/4 إنش
* يوضع كعب بلاستيك لجميع أرجل السرير للتوازن والحماية من الاحتكاك
* يكون السرير مطلي لحمايته من الصدأ
* اللون : أسود

**الشروط الخاصة :**

* يتم تسليم المواد الى قيادة مستودعات الاثاث واللوازم / ماركا .
* يكون تسليم المواد على دفعات شهرية بحيث لا تقل الكمية لكل دفعة عن (500) لكل مادة وعلى أن يتم تسليم كامل المواد خلال مدة اقصاها (180) يوم من تاريخ الاحالة .
* تخضع المواد التي يتم تسليمها للفحص الفني بالإضافة الى المعاينة النظرية والفحص الحسي من قبل لجنة الاستلام والخبير الفني .
* يتم تسديد أثمان المواد بناء على الدفعات التي يتم توريدها واستلامها من قبل لجنة الاستلام .