**المواصفات الفنية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical specification | Qty. | Min. CCA (@18°) | Dimensions (mm) | Description | ST/NO | S/N |
| **1.** Battery type: 12 V, DIN Sealed Lead Acid (SLA). **2.** Wet charged. **3.** Starter, Lighting, Ignition.  **4.** sealed with charging Indicator.  **5.** Free maintenance .  **6.** Terminals: Labeled or colored SAE post. **7.** Certification: sealed lead acid battery standards,quality, recycling and disposal, IEC safety standards. **8.** Container: high-impact proof plastic material with resistance to chemicals and flammability.  **9.** Rugged Construction with resistance to shock and Vibration. | 150 | 320 | 241×174×189 | 12 V, 50 Amps. Battery | RE9500530 | 1 |
| 600 | 350 | 241×174×189 | 12 V, 55 Amps. Battery | RE9500529 | 2 |
| 420 | 370 | 247×175×190 | 12 V, 60 Amps. Battery | RE9500525 | 3 |
| 285 | 415 | 267×175×190 | 12 V, 66 Amps. Battery | RE9500524 | 4 |
| 1000 | 430 | 308×170×225 | 12 V, 70 Amps. Battery | RE9500533 | 5 |
| 270 | 540 | 350×173×190 | 12 V, (80-88) Amps. Battery | RE9500541 | 6 |
| 250 | 750 | 513×223×223 | 12 V, 143 Amps. Battery | RE9500512 | 7 |

**الشروط الخاصة :-**

1. ان تكون الاسعار بالدينار الأردني ، على اساس معفاه من الرسوم الجمركيه ومن رسوم الاستيراد ومن الضريبه العامه على المبيعات.

2. ان تكون البطاريات مطابقة للمواصفة العالمية:

(IEC 600 95-1:2000 LEAD ACID STARTER BATTERY)

3. طريقة الدفع : الدفع بعد تسليم المواد ، ومقابل تقديم الفواتير المحلية،سندات الإيراد، ضبط لجنة الاستلام،شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول في حال إذا كان منشأ البطاريات غير محلي، نتائج فحوصات البطاريات عند توريد كل دفعة لدى الجمعية العلمية الملكية والتي تفيد بنجاح البطاريات في الفحوصات المبينة بالبند (12) أدناه، شهادة فحص ومطابقة تثبت بأن البطاريات المحالة مطابقة للمواصفة العالمية:

(IEC 600 95-1:2000 LEAD ACID STARTER BATTERY)

4. مكان التسليم : مستودعات سلاح الصيانة الملكي ( تقوم الشركة الموردة بمراجعة مديرية المشتريات الدفاعية للحصول على كتاب اعفاء جمركي، ومن ثم تقوم الشركة بالتخليص على المواد عن طريقها وايصالها الى المستودعات)، ويعتبر تاريخ وصول المواد الى مستودعات سلاح الصيانة الملكي هو تاريخ التسليم الرسمي للبطاريات في حال اجتازت البطاريات الفحص المطلوب لدى الجمعية العلمية الملكية، عدا ذلك يعتبر تاريخ توريد البطاريات التي تجتاز الفحص المذكور هو تاريخ التسليم الرسمي.

5. يمنع إستيراد المواد بإسم القوات المسلحة بسبب صعوبة إعادة التنازل عن المواد للشركة الموردة في حال كانت المواد مخالفة .

6. مدة التسليم : ان لا تزيد مدة التسليم عن (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ توقيع وختم مندوب الشركة على قرار الإحالة، ويسمح بالتسليم المجزأ خلال مدة التسليم القانونية.

7. المنشأ المطلوب :(أمريكي، ياباني، أوروبي، تركي، محلي)، ويجب تحديد المنشأ بشكل واضح في عرض السعر المقدم.

8. الفروقات المسموحة لقياسات ابعاد البطاريات المقدمة في عروض الشركات ( ± 1) واحد سم فقط عن تلك المطلوبة في الجدول اعلاه.

9. ان تكون البطاريات جديدة وصالحة 100% , ومن انتاج العام (2019)، على أن لا تزيد الفترة بين تصنيع هذه البطاريات وتوريدها عن (4) أربعة أشهر.

10. أن لا يقل العمر التخزيني للبطاريات الموردة عن (10) سنوات، وأن يتم توضيح ذلك في عروض السعر المقدمة من الشركات.

11. أن تكون البطاريات الموردة مكفولة من الأخطاء الفنية وسوء المصنعية لمدة لا تقل عن (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم الرسمي للمواد، وتتعهد الشركة الموردة بتبديل البطاريات المعطلة بأخرى جديدة مهما بلغ عددها خلال فترة الضمان واعادة احتساب مدة الضمان من تاريخ تبديل هذه البطاريات وخلال المدة القانونية.

12. بعد توريد البطاريات، يتم فحص عينات عشوائية يحدد عددها حسب متطلبات الفحص من كل قياس من كل دفعة يتم توريدها لدى الجمعية العلمية الملكية ( يتم تحديد عدد البطاريات الخاضعة للفحص كعينات عن طريق شروط الفحص المعتمدة من قبل الجمعية العلمية الملكية) حيث تتحمل الشركة الموردة كافة الالتزامات والاجور المترتبة على الفحص كاملة.

13. تقدم الشركات عينات الفحص مجانا وزياده على الكميات المحاله ولكل دفعة يتم توريدها للمستودعات وحسب البند (12) أعلاه.

14. يحق للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي فحص عينة اضافية على نفقة الشركة الخاصة في حال عدم اجتياز العينة العشوائيه أعلاه للفحوصات المقرره وتتحمل الشركة كافة الالتزامات المترتبه على ذلك.

15. تضمين العرض الفني كافة النشرات الفنية (Technical Datasheets) اللازمة لدراسة مواصفات البطاريات، وتأشير البطاريات المعروضة على هذه النشرات.

16. على الشركات الموردة تزويدنا بنشرة فنيه شامله (Technical Datasheets) عدد (2) نسختين لكل نوع بطارية توضح المواصفات وتعليمات الاستخدام والصيانه للبطاريات الموردة بعد الإحالة.

17. يتم اعطاء البطاريات أرقام متسلسلة لمتابعة البطاريات خلال فترة الضمان (يتم وضع ملصق (ليبل) على كل بطارية مبين فية الرقم المتسلسل ورقم الحلقة واسم الشركة الموردة).

18. تلتزم الشركة الموردة بأن يكون تاريخ إنتاج البطاريات محفوراً بشكل واضح عليها وليس طباعة (ملصق).

19. إذا قامت الشركة الموردة بالاعتذار عن المواد المحالة عليها او عن جزء منها ، يتم التغريم وكما يلي:

أ . إذا كان الاعتذار عن المواد خلال مدة التسليم يتم تغريم الشركة او المؤسسة الموردة حسب ما ترتئيه اللجنة ، على أن لاتقل قيمة الغرامة عن 10% من قيمة المواد المعتذر عنها .

ب . إذا كان الاعتذار عن المواد بعد انقضاء مدة التسليم ، يتم تغريم الشركة الغرامة الموضحة في البند (أ) أعلاه، بالإضافة الى غرامة التأخير وتحسب كما يلي: غرامة التأخير = قيمة المواد المعتذر عنها × 0,001 ×عدد أيام التاخير من موعد التسليم وحتى موعد الأعتذار .

جـ . اذا انقضت مدة التسليم وحان موعد التسليم ولم تقم الشركة بتوريد المواد المطلوبة ، فإن من حق القوات المسلحة فسخ الإحالة بعد مرور اسبوعين على موعد التسليم ويتم معاملة الشركة نفس معاملة الإعتذار عن التوريد من حيث الغرامات وحسب ما هو موضح بأعلاه .