**بسم الله الرحمن الرحيم**

**إعلان طرح عطاء رقم**

**م ش5 /85/ 2023**

**(شراء متطلبات لاستكمال اتصالات القيادة العامة)**

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/85/2023 الخاص بشراء متطلبات لاستكمال اتصالات القيادة العامة فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (125) مئة وخمسة وعشرون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الساعه (1300) يوم الاربعاء الموافق 6/12/2023 معززة بتأمين مالي مصدق بقيمة (3%) ثلاث بالمئة من قيمة المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها .
4. علمًا بان موقعنا على الانترنت هو [www.jafdop.mil.jo](http://www.jafdop.mil.jo) (للاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة)

**الملحق (أ): للعطاء رقم م ش5/85/2023/لاسلكي (الشروط والمواصفات الفنية والكميات والشروط الخاصة)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الكمية المطلوبة | المادة | ***#*** |
| **200** | رخصة لـــ مستخدم إضافي License Userوما يحتاج من رخص إضافية ضرورية لتشغيل الهواتف على (cisco unified Call Manager) | **1** |
| **5** | **Cisco Video Phone 8875** | **2** |
| **50** | **Cisco IP phone 8841** | **3** |
| **50** | **Cisco IP phone 8861** | **4** |
| **50** | **Cisco IP phone 8851/61 Key Expansion Module** | **5** |
| **100** | **Cisco IP Phone (UTP) power injector** | **6** |
| **150** | **Cisco Terminal Adapters (ATA) with license** | **7** |
| **400** | **SIP Trunk license for cisco call manager** | **8** |
| **2** | **5 KVA UPS with 30 Mins Run time** | **9** |
| **1** | **4 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module( NIM-4MFT-T1/E1)** | **10** |
| **1** | **8 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module(****NIM-8MFT-T1/E1)** | **11** |
| **2** | **42 U cabinets 60\*60cm with fan unit and PDUs** | **12** |
| **10** | **PDU connected with male industrial plug connector 16A** | **13** |
| **1** | **Call Accounting Solution for two cisco call manager** | **14** |
| **1** | **Network Management Controller (NMC) Solution ,monitoring Gateway and FXO.** | **15** |
| **2** | **Tester Network Active *مبين مواصفاتها ادناه***  | **16** |
| **1** | **Abroad certified Training course’s (8) Persons as following:**1. **Administrating Cisco Unified communications workspace**

**(ACUCW) course.**1. **CISCO Gateways , SIP , CUBE configurations course .**
 | **17** |

**المواصفات العامة للمادة تسلسل من الجدول اعلاه (16)Active Network Tester**

1. **Use CDP/LLDP/EDP to find the nearest switch name and port information, and confirm link speed, duplex, and TCP/IP network connectivity with auto Test.**
2. **The LinkRunner AT can be used as a POE load tester and test up to 30W 802.3af/at PSE using Truepower loaded Power over Ethernet (PoE) test.**
3. **Quickly verify twisted-pair cable length and wire-map.**
4. **Instantly verify link status, connection type, signal strength and traffic.**
5. **Nearest switch and VLAN information: Displays the VLAN and nearest switch model, slot and port.**
6. **Verify link speed/duplex and connectivity to TCP/IP network with Auto Test.**
7. **Verify twisted-pair cable length and wire-map.**
8. **Test both twisted-pair/copper and fiber optic cables.**
9. **Equipped with packet reflector mode that allows for remote operation during and-to-end network path performance tests.**
10. **supports both IPv4 and IPv6 addresses.**
11. **Powered by Li-ion rechargeable battery.**

لشروط الخاصة :

1. ان ال تتجاوز مدة التسليم شهر واحد من تاريخ البليغ على قرار اإلحالة .
2. يجب على الشركة بيان بلد المنشأ للمواد المعروضة .
3. يجب ان تكون المواد جديدة وصالحة %100وغير مجدده ومن إنتاج ليس قبل عام 2023 .
4. تتعهد الشركة بضمان اللوازم من سوء المصنعية ولمدة (24) شهراً من تاريخ التوريد .
5. يمكن تجزئة العطاء على أكثر من شركة .
6. الاسعار على اساس واصل مستودعات الالسلكي الرئيسية / الزرقاء – وادي الحجر .
7. استبدال فوري للمادة المعطلة .
8. تتعهد الشركة بتقديم الصيانة المجانية لمدة (24) اربعة وعشرون شهر من تاريخ شهادة الصلاحية وبنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة المواد المحالة .
9. أن تكون المواد معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأية رسوم أو عوائد أخرى.
10. يتم وضع العرض الفني في مغلف والعرض المالي في مغلف منفصل ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاث بالمئة من إجمالي العرض ولن ينظر في أي عرض لا يكون مفصولا".
11. تلتزم الشركة المناقصة بتقديم العرض كما هو مبين بالملحق الخاص بالمواصفات الفنية المرفق بوضوح تام.
12. تلتزم الشركة عند تسليم المواد أن تقدم شهادة منشأ صادرة ومصدقة من غرفة الصناعة والتجارة في بلد او مدينة المنشأ ومن الممثلية الأردنية في بلد المنشأ إن وجدت0
13. على كل شركة تقديم الكتالوجات الاصلية للجهاز وسوف تستبعد أي شركة لاتقدم الكتالوجات الاصلية.
14. على الشركة توضيح كل مواصفة من مواصفات العطاء (H/W) بعرضها وارفاق ما يثبت (كتالوجات وعرض الشركة) بان المواصفة متوفرة بالاجهزة المقدمة على شكل COMPLIANCE SHEET المرفقة مع ذكر رقم الصفحة بالكتالوج او العرض مقابل كل مواصفة من مواصفات العطاء ولن يقبل أي عرض لا يتضمن COMPLIANCE SHEET
15. على الشركة تقديم ما يثبت القدرة على خدمة الصيانة ما بعد البيع وموافاتنا بمؤهلات الكادر الفني في الشركة لصيانة مثل هذا الأجهزة .
16. تلتزم الشركه المناقصه بتقديم العرض كما هو مبين بالملحق الخاص بالمواصفات الفنيه المرفق بوضوح تام وكما هو مطلوب بدعوة العطاء.
17. تلتزم الشركة/ الشركات بشحن المواد الى مطار الملكة عليا الدولي او ميناء العقبة .