**العطاء رقم م ش ع 7/18/7/2021/ شراء مستلزمات ومواد دفاعية لمديرية سلاح الهندسة الملكي.**

**01 شبك جلفنايز 2×25م**

\*الكمية المطلوبة: 500 لفة

\*المواصفات الفنية:

أ0 شبك جلفنايز طول 25 م × ارتفاع 2م

ب0ان تكون الفتحة 5×5 والسماكة ( 2.7م - 3 م)

ج0ان يكون الشبك مجلفن جلفنة تامة وليس بطريقة الطلاء

د0ان لايقل وزن اللفة عن ( 105 ) كغم

**02ماسورة 2"×2.5 م مع كسحة 1/2 م**

\* الكمية :1441

\* المواصفات الفنية :

أ0ماسورة " GA بطول 2.5 م سماكة 3 ملم مضاف اليها كسحة 1/2 م مثقبة بثلاث ثقوب متساوية بين الثقب والأخر 20 سم وزنها 11 كغم

ومن النوع المستعمل للأسلاك الشائكة0

ب0الماسورة القائمة مثقبوبة بأربع ثقوب بين الثقب والأخر 60 سم وحسب العينة الموجودة لدى المستودعات 0

**03ماسورة حديد 2" طول 2.5 م0**

الكمية المطلوبة :817

\* المواصفات الفنية :

أ ماسورة 2" GA بطول 2.5 م سماكة 3 ملم وزنها 9 كغم على أن تكون مقصوصة بشكل مائل من الجهتين وحسب العينة الموجودة في المستودعات 0

**04 زاوية حديد 3 قدم**

**\***الكمية المطلوبة : 20107

المواصفات الفنية :

أ0 زاوية حديد مستقيمة قياس ( 5×5 ×5 ملم ) طول 3 قدم ومن النوع المستعمل للأسلاك الشائكة 0

ب0 أن تكون الزاوية خالية من الطعوج والصدا 0

ج0 أن تكون الزوايا مدببة من طرف واحد ومثقبة من جانب واحد 0

د0 أن تكون المسافة بين الثقوب 20 سم 0

هـ0 أن لايقل وزن الزاوية عن 3.5 كغم

**05زاوية حديد 6 قدم :**

\*الكمية المطلوبة : 5430

\* المواصفات الفنية

أ0 زاوية حديد مستقيمة (5×5×5ملم ) طول 6 قدم ومن النوع المستعمل للأسلاك الشائكة0

ب0 أن تكون الزاوية خالية من الطعوج والصدا 0

ج0 أن تكون الزوايا مدببة من طرف واحد ومثقبة من جانب واحد 0

د0 أن تكون المسافة بين الثقوب 20 سم 0

هـ0 أن لايقل وزن الزاوية عن 7 كغم

**06زينكو حديد 10 قدم**

\* الكمية المطلوبة : 50

\*المواصفات الفنية :

أ0 أن يكون مجلفن ومضلع 0

ب0ان تكون سماكته 0.5 ملم

**07 زينكو حديد 6 قدم**

\* الكمية المطلوبة : 50

\*المواصفات الفنية :

أ0 أن يكون مجلفن ومضلع 0

ب0ان تكون سماكته 0.5 ملم

**\* الشروط الخاصة**

أ0 يتم فحص المواد قبل لجنة مكونة من قبل سلاح الهندسة الملكي قبل ان يتم استلام المواد والتأكد من عدم وجود أي أضرار أو أعطال ومطابقتها للشروط المتفقة عليها في العرض المقدم في الجمعية الملكية شامل التكاليف على الطرف البائع للمواد 0

ب0 يتم تسليم المواد في فترة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ توقيع عقود الشراء