

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**إعلان طرح عطاء رقم**

**م ش5 /34/ 2022**

**(شراء قطع احتياطية لانظمة الشحن)**

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/34/2022 الخاص بشراء قطع احتياطية لانظمة الشحن فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (75) خمسة وسبعون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم الى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير اللجان قبل الساعه (1300) يوم الاربعاء الموافق 2/11/2022 معززة بتأمين مالي مصدق بقيمة (3%) ثلاث بالمئة من قيمة المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ أو غير مرفق بها تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها .
4. علمًا بان موقعنا على الانترنت هو [www.jafdop.mil.jo](http://www.jafdop.mil.jo) (للاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة).

**الملحق (أ) لدعوة العطاء رقم م ش5/34/2022/لاسلكـــــــي**

**المواصفات والكميات والشروط الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **القطع الاحتياطية الازمة لصيانة اجهزة مانع هبوط الفولتية (LVD)** | | | |
| **الكمية** | **الوصف** | **المادة** | ت |
| 300 | **Momentary Normally Open Push Button Switch 060-640 or Equivalent** | **كبسة تشغيل لنظام (LVD) لناقلة جنود** | **1** |
| 300 | **1Amp ATO Blade Fuse (Car Fuse 1Amp) or Equivalent** | **فيوز (1) امبير لنظام (LVD) لناقلة جنود** | **2** |
| 50 | **Battery Project LVD PT200** | **PT200 LVD جهاز** | **3** |
| 300 | **Cable Lugs 35 mm2 M10** | **راسية كيبل (35) مم2 فتحة (10)** | **4** |
| 300 | **Cable Lugs 16 mm2 M10** | **راسية كيبل (16) مم2 فتحة (10)** | **5** |
| 300 | **Cable Lugs 16 mm2 M8** | **راسية كيبل (16) مم2 فتحة (8)** | **6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **القطع الاحتياطية الازمة لصيانة المقارن () (CYRIX Combiner (Battery** | | | |
| **الكمية** | **الوصف** | **المادة** | ت |
| 300 | **Momentary Normally Open Push Button Switch 060-640 or Equivalent** | **كبسة تشغيل عكسي خارجية لنظام السايركس** | **1** |
| 300 | **Fuse Holder (15A 125VAC) (10A 230VAC)** | قاعدة فيوز | **2** |
| 300 | **1A Fuse (1AL 250 V) or Equivalent** | **فيوز (1) أمبير** | **3** |
| 300 | **30Amp ATO Blade Fuse (Car Fuse 30Amp) or Equivalent** | **فيوز (30) أمبير الكونفيرتر** | **4** |
| 300 | **(SHU500050100) including board or equivalent** | **البورد مع الفيوز** ( **With Shunt**  **(Board** | **5** |
| 300 | **Fork Fuse 100A** | **Fork Fuse 100A** | **6** |
| 100 | **Daygreen 12 to 24 DC to DC Converter** | **12 to 24 convert** | **7** |
| 100 | **Cyrix-CT 12/24V-230A Intelligent**  **Battery Combiner or equivalent** | **قطعة المقارن 230A) (12/24,** | **8** |
| 300 | **SCREW Hunger (1) Inch** | **براغي هنقر طبعة 10 طول 1 بوصة** | **9** |
| 300 | **Hexagon head’ nut washer (6) mm** | **براغي 6 ملم/طبعة (8) سن ناعم مع لوك وشر** | **10** |
| 300 | **Hexagon head’ nut washer (4) mm** | **براغي 4 ملم/طبعة (8) سن ناعم مع لوك وشر** | **11** |
| 300 | **Hexagon head’ nut washer (10) mm** | **براغي 10 ملم/طبعة (8) سن ناعم مع لوك وشر** | **12** |
| 300 | **Self drill screw (1) Inch** | **براغي سلف درل طول 1 بوصة** | **13** |
| 300 | **Self drill screw (2) Inch** | **براغي سلف درل طول 2 بوصة** | **14** |

**الملحق (أ) لدعوة العطاء رقم م ش5/34/2022/لاسلكـــــــي**

**المواصفات والكميات والشروط الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة**

**الشروط الخاصة:**

**1. يمكن تجزئة العطاء على اكثر من شركة .**

**2. يجب بيان مدة التسليم وان أي تاخير بعد ذلك يترتب عليه غرامة مالية وكما هو معمول به في نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.**

**3. يجب ان تكون المواد جديدة وصالحة (100%).**

**4. تعهد الشركه بضمان المواد من سوء المصنعية ولمدة (12) شهرا من تاريخ الاستلام النهائي للمواد .**

**5. ان تكون المواد معفاة من كافة الرسوم الجمركيه والضريبه العامه على المبيعات واية رسوم او عوائد اخرى.**

**6. يتم وضع العرض الفني في مغلف والعرض المالي في مغلف منفصل ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاث بالمائة من اجمالي العرض ولن ينظر في أي عرض لا يكون مفصولاً او لا يحتوي على كفالة دخول العطاء.**

**7. تلتزم الشركة المحال عليها العطاء باستبدال اي لوازم يتبين انها معطلة بعد الفحص وخلال (30) يوم من تاريخ ابلاغهم بذلك.**

**8. تسليم اللوازم في مستودعات الالسلكي الرئيسية – في الزرقاء / وادي الحجر.**